|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區隊名稱：北區清潔隊　　　檢查地點路段：健行路530號  車　　種：■壓縮式垃圾車　□資源回收車　車牌：KEL-0283(202) 檢查日期：114年月日 | | | | | |
| 檢查項目 | | 檢查方法 | | 檢查結果 | 違規(異常)處理措施說明 |
| 一、人員裝備 | | 目視檢查 | |  | □當場改善  □記點處分(簽報)  □自行修復  □進廠維修  □其他： |
| 1.工作安全帶 | | 應確實穿戴 | | □正常 □未穿戴 |
| 2.安全帽 | | 應確實穿戴 | | □正常 □未穿戴 |
| 3.安全鞋 | | 應確實穿戴 | | □正常 □未穿戴 |
| 4.工作服 | | 應確實穿戴 | | □正常 □未穿戴 |
| 安全護欄及扣管設施 | | 目視檢查 | |  |
| 5.護欄是否使用 | | 應確實固定繫妥 | | □正常 □未使用 |
| 6.護欄是否正常 | | 應能確實固定防護無損壞 | | □正常 □故障 |
| 7.左後尾門是否關閉、昇降尾門是否閉合 | | 應確實關閉左後尾門及昇降尾門(垃圾車無此項) | | □正常 □故障  □未關閉 |
| 8.安全帶是否鉤掛於固定扣管 | | 應確實繫掛(垃圾車無此項) | | □正常 □未使用 |
| 9.安全帶扣管 | | 應牢固無損壞(垃圾車無此項) | | □正常 □故障 |
| 二、安全駕駛 | | 收運路線(或重點事故路段)巡視 | |  |
| 1.有無危險或違規駕駛 | | 嚴禁交通違規、不當超車或隨意變換車道，急起步或急煞車或不依規打燈號或未繫行車安全帶 | | □良好 □違規 |
| 2.有無任意臨停購物用餐及車上抽菸吃檳榔等不當行為 | | 司機及隨車人員均不得任意臨停下車購物飲食等違規事項 | | □良好 □違規 |
| 3.定點停車有無依規打燈號及放置交通錐,司機有無下車協助或安全維護 | | 定點或停車時應依規放置交通錐及司機下車協助或安全維護 | | □正常 □違規 |
| 4.燈光、警示系統 | | 方向燈、遠近光燈、煞車燈、警示旋轉燈、蜂鳴器、停車閃燈等 | | □正常 □異常 |
| 5.其他違規事項 | |  | | |
| 違規(異常)事項後續改善情形說明： | | | | | |
| 檢查人員(班長/分隊長/隊長) 簽名 | | | 覆核人員（分隊長/隊長）簽名(章) | | |
|  | | |  | | |
| 說 明 | 1. 檢查結果需進廠保養者，依「各式環保車輛機具維修保養契約」辦理。  2. 異常項目有危及人員安全時，應立即停止作業並當場改善完成或報請修復後，始得作業。  3. 此檢查表應確實填寫，每週彙整後陳核隊長：並於隔月10日前，將影本送交本科承辦人員。  4. 檢查紀錄請保存三年。 | | | | |

|  |
| --- |
| 區隊名稱：北區清潔隊　　　檢查地點路段：健行路530號  車　　種：■壓縮式垃圾車　□資源回收車　車牌：KEL-0283(202) 檢查日期：114年月日 |

檢查缺失照片(依檢附照片張數自行調整表格大小)

|  |
| --- |
|  |
|  |